> > Lo scenario signalscr.trk è un'esempio molto semplice di come creare segnali personalizzati tramite l'uso degli script. Il segnale più a sinistra è associato allo scritto rfi_avv.tds. Lo script descrive il comportamento di un segnale di avviso di RFI. Lo script dice al segnale di cambiare il suo aspetto in base alle condizioni del successivo segnale (di protezione) e del successivo scambio. Come il segnale di protezione viene aperto per indirizzare il treno T1 verso B, si vedrà che il segnale di avviso diventa automaticamente verde. Dopo che T1 è passato, e come si gira lo scambio e si apre il segnale di protezione per indirizzare T2 verso C, si vedrà che il segnale di avviso inizia a lampeggiare. |  |

> > English