# Using ICC with the Color Transform Language (CTL)

Aunque mrViewer usa AMPAS' Color Transform Language (CTL) para sus transformaciones de color, mrViewer también soporta perfiles ICC.

La sección de preferencia de mrViewer determina si el visor preferirá CTL or ICC cuando ambos son usados en el monitor o en la imagen.

Un perfil ICC es atado a la ventana de la vista principal y representa el monitor, video o film stock. Esta transformación es seteado en la ventana de preferencias principales, en la sección de CTL. La mayoría de proyectos requeriran que los usuarios seteen la ODT una sola vez y no la cambie. Por eso es preferible que use la variable de entorno MRV_ODT_ICC_PROFILE.

Cada imagen puede soportar su propio perfil ICC. Para ello, usted necesita agregar un perfil ICC con el BDR. En ese menú hay una opción llamada Imagen->Agregar Perfil ICC, que hace lo obvio.

Una vez que los perfiles ICC están cargados, puede examinar sus contenidos en la Ventana de Perfil de ICC.

Si quiere usar un ODT de CTL y un perfil en la imagen, esto es posible, pero el perfil de ICC debe dar de salida a una imagen en formato CieXYZ.

En resumen, si usted es nuevo a la calibración de color, debería quedarse con CTL y ACES que ofrecen un futuro brillante.