mrViewer soporta imágenes en estéreo, secuencias y películas. Imágenes estéreo de OpenEXR (.sxr) son soportadas nativamente. Para otras, para cargar una secuencia en estéreo, puedes depender de que estén nombradas con un prefijo left/right (izquierda/derecha) o L/R.
Asi, por ejemplo, tendrías en el disco:
dc56.left.0001-0100.exr
dc56.right.0001-0100.exr
o bien:
pod.L.mov
pod.R.mov
Las denominaciones de left-right puede ser controlada con la variable de entorno
MRV_STEREO_NAME_PAIRS
. Las letras L/R pueden ser controladas por la variable de entorno
MRV_STEREO_CHAR_PAIRS
. Ejemplo:
export MRV_STEREO_NAME_PAIRS=izquierda:derecha
export MRV_STEREO_CHAR_PAIRS=I:D
Para referirte a ambos archivos en la línea de comando, usarías la clave
%v
(para L/R) o
%V
(para left/right).
mrViewer pod.%v.mov dc56.%V.@@@@.exr
Los archivos apareceran de esta misma forma en el buscador de archivos de mrViewer cuando trates de cargarlos desde la GUI.
Ademas de lo mencionado antes, mrViewer permite cargar dos secuencias o una secuencia y una película desde la línea de comando para playback en estéreo. Para ello, necesitas especificar ambos con el atajo -s (--stereo). Por ejemplo:
mrViewer -s ba25-fg.mov -s ba25.%04d.png
La primer imagen especificada se toma para el ojo izquierdo, mientras que la segunda invocación se toma como perteneciente al ojo derecho.
Nótese que esto puede ser luego cambiado con el menu de
Fíjese que la opción --stereo no interactúa bien con imágenes que ya tienen el prefijo de left/right en sus nombres.
Los tipos de Estéreo Soportados son Estéreo Pasivos:

- Rojo-Cian Anaglificos
- Lado a Lado Horizontal
- Cruzado Horizontal
- Renglones Interlaceados
- Columnas Interlaceadas
- Cuadriculado