# Configurer les pilotes de clavier superposés

Avec DISMTools, vous pouvez configurer des pilotes de clavier superposés (layered drivers) pour les utilisateurs disposant de claviers japonais ou coréens.

Cet outil est disponible dans DISMTools 0.5.1 et versions ultérieures.

## Utilisation

Configurez le pilote superposé en sélectionnant l'un des types suivants, puis cliquez sur OK :

- PC/AT Enhanced Keyboard (101 touches)
- Korean PC/AT 101-Key Compatible Keyboard - Microsoft Natural Keyboard (Type 1/2/3)
- Clavier coréen (103/106 touches)
- Clavier japonais (106/109 touches)

« Précédent Suivant »