稳压二极管(Zener Diode)

当超过最大电流时图标会不停闪烁.

属性: (默认值)

主要特性:
- 型号: (Diode Default)
   选择二极管的具体型号.
   可在data/diodes.model文件中添加新型号.

电气特性:
- 正向电压: (0.634767 V)
   二极管导通(正向偏置)状态下的压降.

- 最大电流: (1 A)
   最大允许电流 (当超过时二极管图标会闪烁).

- 电阻: (0.05 Ω)
   二极管导通(正向偏置)状态下的电阻.

高级:
- 击穿电压 (5.6 V)
    当承受的反向电压大于等于此值时，二极管会被击穿.

- 反向饱和电流: (171.435 nA)
   二极管处于断路(反向偏置)状态下时的电流.

- 发射系数: (2)
   二极管的理想因子.