Микроконтроллер: AT90USB162

Корпус: 32 контакта, QFN
Контакты:
 1: XTAL1
 2: XTAL2 PC0
 3: Gnd
 4: Vcc
 5: PC2 PCINT11
 6: PD0 OC0B INT0
 7: PD1 AIN0 INT1
 8: PD2 RXD1 AIN1 INT2
 9: PD3 TXD1 INT3
10: PD4 INT5
11: PD5 XCK  PCINT12
12: PD6 !RTS INT6
13: PD7 !CTS !HWB  T0 INT7
14: PB0 !SS  PCINT0
15: PB1 SCLK PCINT1
16: PB2 PDI  MOSI  PCINT2
17: PB3 PDO  MISO  PCINT3
18: PB4 T1   PCINT4
19: PB5 PCINT5
20: PB6 PCINT6
21: PB7 PCINT7 OC0A OC1C
22: PC7 INT4   ICP1 CLKO
23: PC6 OC1A PCINT8
24: !Reset   PC1    dW
25: PC5 PCINT9 OC1B
26: PC4 PCINT10
27: UCAP
28: UGND
29: D+ SCK
30: D- SDATA
31: UVCC
32: AVCC


Сводные характеристики:

Высокопроизводительный 8-разрядный RISC-микроконтроллер с низким энергопотреблением
16 KB ISP флэш-памяти с возможностью чтения во время записи,
512 байт EEPROM,
512 байт SRAM,
22 линии ввода/вывода общего назначения
32 регистра общего назначения,
2  таймера/счетчика (8-бит/ 16-бит),
5- каналов ШИМ,
1 компаратор,
внутренние и внешние прерывания,
программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором,
Рабочий диапазон напряжений 2,7-5,5 вольт.
