Линейный аналоговый датчик тока.

IP+, IP_ - входной ток 
VIout    - выходное напряжение, пропорциональное току.
Gnd      - общий

Максимальный входной ток: +20 А
Чувствительность: 200 mV/A

Напряжение на выходе:
 Iвх =   0 А, VIout = 0,5 В
 Iвх =  20 А, VIout = 4,5 В
